# 🛠️ Modyfikacje — Aprilia Tuareg 660

## 1. Dodatkowe oświetlenie — Lone Rider + HEX ezCAN

### Zestawienie

| Element | Cena | Link |
|---------|------|------|
| **Lone Rider Auxiliary Lights** (2 pods + bar clamp, No MotoCAN) | £629 | lonerider.com |
| **HEX ezCAN Arno** (uniwersalny CAN bus controller) | £204 (z VAT) | hexezcan.com |
| **RAZEM** | **£833** | |

### Specyfikacja lamp

| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| Moc | 145W (para) |
| Luminacja | 14,500 lm (para) |
| Beam | Combo (spot + flood) |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór prądu | ~12A |

### Bilans mocy Tuarega

| Element | Moc |
|---------|-----|
| Generator Tuareg 660 | **360W** |
| Standardowe zużycie (ECU, LED, ABS, pompa, dashboard) | ~120-150W |
| Lampy Lone Rider | 145W |
| **Razem zużycie** | **~270-295W** |
| **Zapas** | **~65-90W** ✅ |

### Dlaczego ezCAN Arno?

- MotoCAN od Lone Rider obsługuje tylko BMW, KTM, Ducati — **nie Aprilię**
- ezCAN Arno jest uniwersalny, działa z CAN bus Aprilii
- Plug & play — zero cięcia kabli, gwarancja nienaruszona
- Wbudowany relay + zabezpieczenie obwodu
- Konfiguracja przez apkę Bluetooth
- Wodoodporny IP67

### Montaż ezCAN Arno — lokalizacja

| Lokalizacja | Ocena | Uwagi |
|-------------|-------|-------|
| **Pod siedzeniem** (obok akumulatora) | ⭐⭐⭐⭐ | Najpopularniejsze. Ciasno ale wchodzi. Kable wzdłuż ramy do przodu. |
| Za przednim "dzióbkiem" (beak) | ⭐⭐⭐ | Blisko lamp = krótsze kable. Trochę wolnej przestrzeni. |
| Pod zbiornikiem (przy airboxie) | ⭐⭐ | Wymaga zdejmowania zbiornika. |
| Toolbox (lewa strona pod siedzeniem) | ⭐⭐⭐ | Jeśli masz toolbox, łatwy dostęp. |

**Rozmiar ezCAN Arno:** ~70x40x20mm (jak pudełko zapałek)
**Montaż:** Rzep lub opaska zaciskowa do ramy. ~30 min DIY.

### Bezpiecznik
- Zalecany: **15A** na obwód lamp (145W ÷ 12V ≈ 12A)
- ezCAN ma wbudowane zabezpieczenie, ale dodatkowy bezpiecznik inline nie zaszkodzi

### ⚠️ Uwagi
- Na idle alternator daje mniej niż 360W — lampy mogą ciągnąć z akumulatora
- Akumulator litowy 48Wh odzyska to szybko po ruszeniu
- Na postoju z zapłonem lepiej gasić lampy
- Podłącz przez zapłon (ezCAN to robi automatycznie)

---
*Planowany upgrade — kosztorys z marca 2026*
